**Oznaczenie sprawy: ZP.271.2.5.2022**

**Załącznik nr 1 do SWZ**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Ślemień**

**ul. Krakowska 148**

**34-323 Ślemień**

**WYKONAWCA:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**FORMULARZ OFERTY**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn.: **Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby w Ślemieniu wraz z remontem stacji uzdatniania wody – drugie postępowanie**, prowadzonego przez Gminę Ślemień, ja niżej podpisany:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

*(nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy lub wykonawców, jeżeli ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie wraz z NIP/PESEL, KRS, CEiDG dla każdego z tych wykonawców z osobna)*

…………………………………………………

nr telefonu: …………………. nr faksu: ……………….. adres e-mail: ……………………….

**adres skrzynki ePUAP…………………………………….**

**Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

1. Zapoznałem (liśmy) się z treścią SWZ zamówienia.
2. Gwarantuję (emy) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji.
3. Oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem za cenę:

**a) cena netto (bez VAT):**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN(słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN)**

**b) należny podatek VAT w wysokości \_\_\_\_\_ %**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN(słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN)**

**c) cena brutto (z VAT):**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN(słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN)**

przy uwzględnieniu następujących cen jednostkowych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIEzakres rzeczowy | Wartośćelementu netto | Wartośćelementu brutto |
| *-1-* | *-2-* | *-3-* | *-4-* |
| **Prace projektowe**  |  |  |
| 1.  | Dokumentacja projektowa (sieci i przyłączy wod-kan) do opracowania przez Wykonawcę, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym nadzór autorski. |  |  |
| 2.  | Dokumentacja techniczna (pod remont ujęcia wody) do opracowania przez Wykonawcę, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym nadzór autorski. |  |  |
| **Kanalizacja sanitarna - sieć + sięgacze** |  |  |
| 3. | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą |  |  |
| 4. | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą |  |  |
| 5. | Przejście przewiertem pod pasem drogowym - rurą stalową przewiertową/ochronną w tym rura technologiczna PVC średnicy Dz 200mm wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi robotami ziemnymi.  |  |  |
| 6. | Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą. |  |  |
| 7. | Studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą. |  |  |
| 8. | Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą. |  |  |
| 9. | Przekroczenie cieku wodnego poprzez podwieszenie rurociągu do konstrukcji mostu w rurze ochronnej (rura technologiczna fi 200mm - przepływ grawitacyjny) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i niezbędnymi robotami ziemnymi |  |  |
| 10. | Pompownia sieciowa prefabrykowana (żelbetowa lub z polimerobetonu) fi 1500mm wraz z kompletnym wyposażeniem, systemem monitoringu, orurowaniem i instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu pompowni (ogrodzenie, brama, furtka, utwardzenie terenu, droga dojazdowa, plac manewrowy, oświetlenie zewnętrzne). |  |  |
| 11. | Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PE SDR 17 o średnicy Dz 90mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą. |  |  |
| **Wodociąg - sieć + sięgacze** |  |  |
| 12. | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 110mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą. |  |  |
| 13. | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 90mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą. |  |  |
| 14. | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 63mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą. |  |  |
| 15. | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD SDR 11 o średnicy Dz 40mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą. |  |  |
| 16. | Przejście przewiertem pod pasem drogowym - rurą przewiertową stalową/ochronną w tym rura technologiczna PEHD w zakresie średnic Dz110-90mm wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi robotami ziemnymi.  |  |  |
| 17. | Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100mm |  |  |
| 18. | Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80mm |  |  |
| 19. | Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50mm |  |  |
| 20. | Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32mm |  |  |
| 21. | Dostawa i montaż hydrantu nadziemnego Dn 80mm wraz z zasuwą, trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynką uliczną. |  |  |
| 22. | Dostawa i montaż zestawu wodomierzowego z nadajnikiem impulsów (zdalny odczyt) |  |  |
| 23. | Przekroczenie cieku wodnego poprzez podwieszenie rurociągu do konstrukcji mostu w rurze ochronnej (rura technologiczna fi 100mm) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i niezbędnymi robotami ziemnymi |  |  |
| 24. | Dostawa i montaż na płycie fundamentowej hydroforni kontenerowej z kompletnym wyposażeniem oraz zakotwieniem kontenera na fundamencie wraz z wykonaniem kompletnego systemu sterowniczego hydroforni, systemem monitoringu, orurowaniem i instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu hydroforni (ogrodzenie panelowe sytemowe, brama, furtka, utwardzenie terenu, droga dojazdowa, plac manewrowy, oświetlenie zewnętrzne). |  |  |
| 25. | Płyta fundamentowa (pod hydrofornie) wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem. |  |  |
| **Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe** |  |  |
| 26. | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 9 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu. |  |  |
| 27. | Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 35·cm |  |  |
| 28. | Odtworzenie podbudowy (wielowarstwowo) z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 35·cm. |  |  |
| 29. | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni. |  |  |
| 30. | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm - na całej szerokości jezdni. |  |  |
| 31. | Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość do 35·cm |  |  |
| 32. | Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 35·cm. |  |  |
| **Remont ujęcia wody** |  |  |
| 33. | Demontaż i utylizacja istniejących płyt rzecznych na długości 23,0mb, szerokości koryta 2,6m oraz wysokości brzegów ok. 0,8m. |  |  |
| 34. | Dostawa i montaż nowych płyt typu "krata rzeczna wielootworowa" (dł/wysok/szer: 123cm/82cm/25cm) na długości 23,0mb, szerokości koryta ok. 2,6m oraz wysokości brzegów ok. 0,8m wraz z robotami ziemnymi tj. profilowaniem dna cieku i jego skarp. |  |  |
| 35. | Demontaż i utylizacja istniejących rurociągów drenarskich fi 250mm zlokalizowanych pod dnem cieku z niezbędnymi robotami ziemnymi |  |  |
| 36. | Dostawa i montaż nowych rurociągów drenarskich fi 250mm pod dnem cieku z niezbędnymi robotami ziemnymi, profilowaniem dna oraz obsypaniem rurociagów warstwą filtracyjną grubości 0,8m w tym bezpośrednio rura drenarska obsypana żwirem o średnicy min 5mm a następnie żwir filtracyjny o średnicy 2-5mm. |  |  |
| 37. | Wykonanie narzutu kamiennego ciężkiego przelanego betonem (dna i brzegów) dla stabilizacji dna ujęcia wody na długości 10,0m przed i za ujęciem. |  |  |
| 38. | Demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia |  |  |
| 39. | Dostawa i montaż nowego ogrodzenia panelowego (systemowego) o wys. 1,8m z bramą wjazdową szer. 3,0m i furtką szer. 1,0m |  |  |
| 40. | Dostawa i montaż lamp oświetleniowych solarnych (ledowych) |  |  |
| 41. | Dostawa i montaż zasuwy odcinającej Dn 100mm na ist. rurociagu dopływowym do komory/studzienki zlewczej wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi. |  |  |
| 42. | Wykonanie tymczasowego by-passu wód potoku umożliwiającego przeprowadzenie prac remontowych na ujęciu.  |  |  |
| **Wymagania ogólne** |  |  |
| 43. | Ubezpieczenia, dokumentacja powykonawcza, geodezja, organizacja ruchu, zajęcie pasa. |  |  |
|  |
| **RAZEM:**  |  |  |
| **słownie:**  |

1. Oświadczam(y), że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. **W związku z treścią rozdziału XI pkt 9 SWZ, informuję(emy), że ewentualny wybór mojej(naszej)** oferty **będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie………..………………………...…….**

**nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego ………….…………………………………………………..**

**wartość towaru lub usługi objętej obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku ………………………………………….…………………………………………………**

**stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie ………………………………………………………………………….……….**

1. Zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu zamówienia **w terminie do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy**.
2. Zobowiązuję(my) się **do udzielania gwarancji jakości i rękojmi dla wykonanego przedmiotu zamówienia** na zasadach opisanych postanowieniami załącznika nr 6 do SWZ – Projektu Umowy, a oferowany przeze mnie (nas) okres gwarancji jakości i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wynosi:

**36 miesięcy**

**48 miesięcy**

**60 miesięcy[[1]](#footnote-1)**

(*W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia dwóch z podanych trzech terminów oferowanej gwarancji i rękojmi w formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny oferty najmniejszy z nieusuniętych/nie przekreślonych terminów*)

1. Niniejsza oferta wiąże mnie(nas) przez okres wskazany w SWZ.
2. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Za wykonanie zamówienia przyjmuję(my) termin płatności w transzach.
4. *Zamierzam(y) /nie zamierzam(y)*\*[[2]](#footnote-2) zlecić część(ci) przedmiotu zamówienia podwykonawcom w następującym zakresie:

|  |  |
| --- | --- |
| Zakres powierzonych robót podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy, jeżeli jest już znany |
|  |  |
|  |  |

*Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców, musi wyraźnie wskazać, jaką część/zakres zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podać ich nazwy, jeżeli są już znani. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w Formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.*

1. **Składam(y) ofertę jako:**
* **mikroprzedsiębiorstwo**
* **małe przedsiębiorstwo**
* **średnie przedsiębiorstwo**
* **osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej**
* **inny rodzaj**
1. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

***UWAGA! W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie)***

1. Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w Formularzu ofertowym oraz pozostałych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....................................................................

*data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej*

1. Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-3)